Rimozione di pavimento esistente compreso sottofondo,

carico, trasporto e diritti discarica 57,00 mq 25,20 1.436,40

Realizzazione di massetto in calcestruzzo per

formazione piano di appoggio casseri in pvc a perdere

per vespaio 57,00 mq 19,00 1.083,00

Realizzazione di vespaio areato realizzato con casseri

in pvc a perdere tipo IGLUU h cm 10 con

completamento di getto in calcestruzzo rck 30 spess.

cm 5 armato con rete in acciaio Ø 5 mm maglia cm

20x20 57,00 mq 40,20 2.291,40

Realizzazione di tubi di areazione per vespaio da

inserire nella bocca di lupo esterne e sul fronte della

facciata ingresso al piano seminterrato. 6,00 n° 59,50 357,00

Realizzazione di sottofondo in calcestruzzo dosato a kg

200 di cemento tirato in piano per successiva posa in

opera di pavimento a colla 57,00 mq 22,10 1.259,70

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres

porcellanato posato a colla fugato dimensioni piastrelle

cm 30x30 57,00 mq 52,00 2.964,00